Perfil M 1.1/2'' Inox + Perfil C de COBRA Correntes es una solución resistente a la corrosión y duradera para guías laterales en transportadores industriales. El perfil M 1½’’ está fabricado en acero inoxidable ferrítico, ofreciendo excelente resistencia mecánica y a la corrosión, garantizando estabilidad y precisión en el transporte de productos medianos y grandes con fuerte presión en las guías laterales. Además, se puede utilizar para construir umbrales o bases para Esteiras Modulares Plásticas, con una capacidad de carga excelente y fácil instalación.

1. El Acabado de Guía Lateral - Cod.: 024516 es la opción ideal para finalizar el acabado de las guías laterales.
2. La Abrazadera de Fijación de Tubo Ø33 es la opción ideal para fijar el Perfil PM de 1.1/2" cuando se utiliza como umbrales o base de la estructura.
3. Para otros colores del Perfil, consulte nuestro servicio de atención al cliente.